# esp32-home-XMasMan

Batterie 3,3 V (3,0V)

300mA current max. ~250mA nominal

PIN Setup:


#define PIN\_GPIO\_PIR\_DATA 14


#define PIN\_RELAY\_OUT 15

#define PIN\_ANI\_POT 2

Possible Potentiometer settings:

20s – 120s output enable after detection





0V

3.3V

5V

5V

0V

PIR

Relay

0V

Out No

common

### HC-SR501 PIR Sensor

